Документация для разработчиков

* Модуль Amperka GPS выведена на пины аналогичные пинам ардуино TXD3 и RXD3 (communications)
* Цифровые пины это стандартные цифровые пины ардуино (0-7, 8-9)(PWML)
* Аналоговые пины так же стандартные как в ардуино (0-7)(ADCL)
* NRF24L01 (CSN – 20, CE – 17, MOSI – 19, SCK – 16, IRQ – NONE, MISO - 21)
* SD (MISO – 10, MOSI – 11, SCK – 12, CS - 13)

Схемы проекта опубликованы на сайте <https://borychka.ru/outspace>

В случаи ошибок проверяйте через схемы Arduino mega и схему платы на сайте, если все равно не получается обратитесь ко мне по ссылкам на сайте <https://borychka.ru>